LeBalCon.exe 2 4800 5


Momix - LeBalCon Versão 2.3 28-11-2005

Use: LeBalCon porta baud_rate indicador
onde:
   porta     = Numero da porta serial sendo utilizada pelo indicador (1,2)
   baud_rate = Velocidade da porta serial (1200,2400,4800,9600)
   indicador = Modelo do indicador sendo utilizado:
               0 = Filizola IDS Protocolo Continuo
               1 = Rice Lake IQP810
               2 = Toledo 9091
               3 = Toledo 8132
               4 = Filizola IDS Protocolo Demanda ou ID10000
               5 = Filizola BP
               6 = Filizola MF
               7 = Filizola IDC
               8 = Filizola Linha E
               9 = Filizola CS
              10 = Filizola IDM
              11 = Filizola IDU
              12 = Tru-Test SR2000
              13 = Filizola CI
              14 = Micheletti - Comercial
              15 = Micheletti - Industrial
